1.程序可见性：
  AKworkshop的程序下载到屏里，可以在屏上看到并进行操作；
  RomoteHMI的程序下载到屏里，用户看不到，只在后台运行，不能在屏上进行操作；
2.程序复杂度：
  AKworkshop的功能齐全，可以实现较多功能；
  RomoteHMI的功能较为简单，只包含简单的控件，所能实现的功能有限；
3.对网速的要求：
  AKworkshop因为功能较多，程序比较复杂时，对网速要求较高；
  RomoteHMI的功能简单，所有对网速要求较低；
4.远程监控
  AKworkshop，远程监控时，进“VNC画面”；
  RomoteHMI，远程监控时，进“组态画面”；
5.监控密码设置
  AKworkshop密码设置在软件的“系统参数--系统设置--操作设置：允许远程监控”；
      注：端口号默认为7430，不要改动；
          如果手机电脑同时监控，或者多个账号同时监控，需要勾选“允许多人访问远程监控”；
  RomoteHMI密码设置在该软件的“查看--设置链接密码”；